Zircon konvertor z AV na HDMI
1.Důležité bezpečnostní pokyny
1. Je zakázano připojovat nebo odpojovat zařízení pod proudem.
2. Zařízení uchovejte na suchém a ventilovaném místě.
3. Dodávaný napájecí adaptér je 5V DC.Při použití neoriginálního adaptéru si důkladně přečtěte jeho specifikace.
Tento mini konvertor převádí AV signál spolu se zvukovým signálem do normy HDMI až 1080p .Tento převod je více stabilní a živí.
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3.Systémové požadavky
1. DVD,STB s výstupem na konektory cinch(CVBS)
2. HD TV ,projektor,monitor nebo jiné zařízení s HDMI vstupem
[image: ]4.  Příklad Instalace








1. propojte konektory cinch se zdrojovým zařízením do vstupu konvertoru.
2. propojte výstup HDMI konvertoru do vstupu HD TV pomocí HDMI kabelu a zapojte napájecí adapter.

5.Popis konvertoru
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720p-720p@50/60Hz   -  svítí červená LED
1080p-1080p@50/60Hz - svítí zelená  LED
6.Problémy
A-Žádný výstupní obraz ?
B-1. Zkontrolujte všechny konektory které máte připojené. 
    2. Zkontrolujte zobrazovací zařízení zda-li podporuje rozlišení výstupního signálu.
7.Technické parametry
	Napájecí adaptér
	DC 5V/1A

	HDMI signál
	HDCP kompatibilní

	CVBS vstup
	 PAL/NTSC automaticky 
1.0 Vp-p     Impedance 75 Ω 

	DDC signál
	5Vp-p (TTL)

	TMDS signál
	0,5 – 1,0 Vp-p (TMDS)

	Spotřeba energie
	2,5 W

	Rozměry
	105,5 x 64,5 x 23 (mm)








Dovozce do ČR: Inter-sat LTD, Blučina 704, 66456 Blučina, e-mail: info@inter-sat.cz tel: 530506900
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